附件1

采购清单及技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主要指标参数要求 |
| 1 | 国宝锁保密柜 | 组 | 1 | 全钢板结构，柜体尺寸（高宽深）约1850 mm×900 mm×430mm。材质：采用厚度≧0.8㎜优质冷轧钢板。结构：上、下节等分，上节二暗斗、每层含有书档，上下节各一块搁板高低为可调节式，且保证每层净高为325mm以上，从而保证加大档案盒顺利存、取。外观：通体双节对开门，外观光滑平整，无划伤、开裂和明显变形，货物表面涂层应色泽一致，不允许有涂层脱落或露底。柜体表面经酸洗磷化，全封闭静电喷塑。底部：装四个双面轴承的超静音滚轮方便移动，另配高品质可调高低的调整脚，保证地板不平时产品的稳定性。安全性：密码级数要求能不少于8位；应具备断电存码的功能；密码输入错误超一定次数自动报警的功能；遗忘密码，可以有技术解决更码；保密锁要有备用钥匙。 |
| 2 | 5层档案柜 | 组 | 12 | 样式：上下双节对开铁门规格:H1850\*W900\*D390结构:上二下一活动隔板，均分五层放档案，每层净高≈350mm材料：整体采用裸板≧0.6mm厚优质冷轧钢板，产品的全部钣金件均需满足相关质量要求。 |
| 3 | 除湿机 | 台 | 1 | LED彩色显示，除湿量:38升/天。微电脑控制，温、湿度显示；湿度自由设定、自动控制，自动除霜。适用于低温环境:0-24小时定时开关机；故障自动寻迹并报警，过欠电压保护自动除霜。无触点水满开关，水满自动停机并报警，亦可用软管连续排水。装有万向轮，可移动自如。 |
| 4 | 防磁柜 | 台 | 1 | 规格: 约(H)1300\*(W)525\*(D)480 mm 容 积:约150L 配置:配有抽屉、光盘盒 |
| 5 | 悬挂式七氟丙烷灭火器 | 个 | 2 | 6KG，感温型 |
| 6 | 智能漏水报警器 | 套 | 1 | 1路智能漏水报警器工作电压:9-12V内置电池:可充电理电池使用环境:温度-10~40°湿度<80%无线接收距离:空旷距离100~120m工作温度:-10°~55°接收编码:ASK接收频率:315/433MHz接受探测器个数:16兼容编码:支持GSM850/900/1800/1900MH四频工作模式 |
| 7 | 智能红外报警器 | 套 | 1 | 主机采用全新二频、四频GSM/GPRS工业模块，稳定可靠；可设定5组用户电话号码，支持手机接警，短消息报警功能，主机自带键盘，采用触摸操作，美观大方使用方便，内置语音芯片，操作时语音提示，使用方便，可识别不同防区的报警，语音报告报警方位；对讲功能:主机可以拨打任意电话进行通话主机自带20个无线防区可以匹配20个探测器与遥控器；手机(电话)远程遥控布防、撤防、监听、对讲、喊话等功能主机具有远程和密码短信操作，确保系统安全通过无线遥控器，可在家布防、外出布防、撤防或紧急报警。 |
| 8 | 视频监控系统(2路400万) | 套 | 1 | 1盘高清录像机1台400万高清Poe半球2个POE交换机4路4台4T监控专用硬盘1块22寸显示器1台存储3个月 |
| 9 | 温湿度记录仪 | 套 | 1 | 内置存储功能，配液晶屏，可显示实时温湿度值；具备定时开始记录、定时停止记录功能；配置充电锂电池，内置蜂鸣器，具有超限报警功能；连接数据线可导出数据。 |
| 10 | 人事档案专用三孔打孔机 | 台 | 1 | 冲孔厚度:≦20mm(约200页纸)切纸厚度:≦2mm(约20张纸70g双胶纸)孔 径:中4mm-中5mm(标配5mm)孔 距:可调(65-108mm任意调节）体 积:590mmx330mmx290mm |
| 11 | 数字柜标 | 个 | 14 | 吸附力度强，文字视窗采用高透塑料，边框采用工程塑料坚固耐用。 |
| 12 | 制度展板制作及上墙 | 项 | 1 | 5mmPVC塑料底板，表面冷裱写真膜，银色大边框 |
| 13 | 涉密警示牌 | 块 | 1 | 5mm亚克力背喷，背面贴磁吸材料 |
| 14 | 乐春天防虫药 | 盒 | 5 | 天然芳香防霉驱杀虫药杀虫、防蛀、防霉、抗菌、驱避、高效无毒、无污染、净化空气、关爱健康、绝无致癌物质，对档案纸张、字迹无影响 |
| 15 | 不锈钢防盗网 | 个 | 1 | 尺寸：约205mm\*155mm加厚不锈钢管，四边和中框使用加厚不锈钢方管，激光切割，焊接处打磨无毛刺。 |
| 16 | 实施人工 | 人天 | 1 | 能熟练，高质量完成设施设备的安装、配置 |
| 17 | 档案服务 | 份 | 17 | 对档案查漏补缺，整理及目录更新，装盒装订 |

**注：上述所有设施设备要满足国家相关质量和安全要求。**